深圳市福田区人力资源局服务类项目采购需求

一、采购项目概况

将原劳动监察大队的门牌、标识等标识牌设计更新、安装服务。预算金额：2万元（含税金）。

二、项目管理和服务要求

投标公司按照要求设计制作、安装门牌、标识牌、指示牌等。

三、商务需求

（一）服务期：2024年7月15日至2024年8月14日

（二）服务地点：福田区沙嘴路119号韵动家园2楼裙楼

（三）报价要求：

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由响应人根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中选，报价总价作为供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整；

2.响应人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；

3.响应人的报价不得超过项目预算金额；

4.响应人的报价，应是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以响应人最终提出的综合单价或者总价为依据；

5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，响应人应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价；

6.响应人不得期望通过索赔等方式获取报价补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各响应人在报价时，应充分考虑报价的风险。

（四）付款方式：本项目服务费依据合同约定设计安装且通过验收后，一次性结清。

（五）验收：采购人在项目服务期到期后，将按照合同约定的服务内容对供应商的服务进行逐项验收。项目验收后，双方共同签署验收报告，验收报告内容包括每一项技术、服务、安全标准的验收情况及项目总体评价，验收报告将作为服务费尾款支付的重要依据。

（六）违约责任：按合同约定。

（七）其他：各类标识牌规格要求如下

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目 | 规格要求 | 内容 | 数量 |
| 1 | 一楼入口上方（小区外墙）LOGO标牌与立体标识字 | 立体标识字约边长为600MM\*600MM、厚50MM，采用不锈钢激光切割围边焊接； 监察LOGO标牌长宽约800MM\*600MM，采用UV打印，确保颜色鲜艳，长时间保持不褪色 | 设计、排版、制作“国家劳动保障监察”LOGO标牌、“福田区劳动监察”5个标识字 | 1套 |
| 2 | 服务厅立体标识字 | 立体标识字约边长为300MM\*300MM、厚20MM，采用不锈钢激光切割围边焊接；立体标识字下方为对应的立体英文标识，采用上述相同工艺； 监察LOGO标牌长宽约600MM\*400MM，采用UV打印； | 设计、排版、制作“国家劳动保障监察”LOGO标牌、“福田区劳动监察”5个标识字及对应的英文标识 | 1套 |
| 3 | 办公室  门牌 | 门牌长宽为350MM\*150MM，厚度5MM，采用亚克力UV背打，英文名称整体109MM\*55MM，单个英文字母4MM\*5MM | 设计、排版、制作门牌，门牌底色需体现出政府部门的沉稳和专业；门牌上内容包含科室名称、房间号等 | 30块 |
| 4 | 办公区导向指引牌 | 指引牌长宽为500MM\*400MM，厚度5MM，亚克力UV背打 | 设计、排版、制作指引牌，指引牌需设计新颖，指示清晰、风格与办公环境协调 | 18块 |
| 5 | 楼道指引牌 | 指引牌长宽为500MM\*400MM，厚度5MM，亚克力UV背打 | 设计、排版、制作 | 4块 |
| 6 | 玻璃门腰线 | 腰线长宽为950MM\*120MM，高清印刷画面哑光 | 设计、排版、制作腰线，腰线风格需沉稳大气，腰线上需标注监察LOGO及“福田区劳动监察”字样 | 20张 |
| 7 | 办公室平面导图 | 平面导图长宽为900MM\*600MM，厚度5MM，采用亚克力UV背打 | 平面导图根据现办公场所的实际情况设计、排版、制作，需整体美观、指示清晰 | 1块 |
| 8 | 管理制度  牌 | 制度牌长宽为500MM\*700MM,室内PP不带背胶，高清画面哑膜 | 设计、排版、制作 | 21张 |
| 9 | 安装运输  服务费 | 拆除所有原先门牌、指示牌、标识牌等，安装新设计制作的牌语、运输费用。其中一楼入口上方（小区外墙）LOGO标牌与立体标识字离地面约10M高，需要搭设脚手架作业。 | 拆除、运输、安装 | 1项 |