附件1

2025年第一季度用户水龙头水质监测结果一览表

| **序号** | **辖区** | **监测点地址** | **供水单位** | **采样单位** | **检测单位** | **监测时间** | **监测指标** | **检测结果评价** | **不合格指标的检测值** | **健康风险提示及安全饮水建议** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福田区 | 福田区香蜜湖街道红荔西路8043号 | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2025年1月8日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | 建议煮沸后再饮用 |
| 2 | 福田区 | 福田区香蜜湖街道润田路36号 | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2025年1月8日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | 建议煮沸后再饮用 |
| 3 | 福田区 | 福田区香蜜湖街道香梅路 | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2025年1月8日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | 建议煮沸后再饮用 |
| 4 | 福田区 | 福田区南园街道滨河路3001号 | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2025年1月8日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | 建议煮沸后再饮用 |
| 5 | 福田区 | 福田区南园街道深南中路1019号 | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2025年1月8日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | 建议煮沸后再饮用 |
| 6 | 福田区 | 福田区南园街道松岭路1号 | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2025年1月8日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | 建议煮沸后再饮用 |
| 7 | 福田区 | 福田区园岭街道华富路与笋岗西路交界处 | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2025年1月8日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | 建议煮沸后再饮用 |
| 8 | 福田区 | 福田区园岭街道园岭西路6号 | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2025年1月8日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | 建议煮沸后再饮用 |
| 9 | 福田区 | 福田区华强北街道同福路2号 | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2025年1月8日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | 建议煮沸后再饮用 |
| 10 | 福田区 | 福田区华强北街道同心路9号（通心岭社区） | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2025年1月8日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | 建议煮沸后再饮用 |
| 11 | 福田区 | 福田区华富街道深南大道1018号 | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2025年1月8日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | 建议煮沸后再饮用 |
| 12 | 福田区 | 福田区华富街道红荔路5001号 | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2025年1月8日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | 建议煮沸后再饮用 |
| 13 | 福田区 | 福田区梅林街道梅亭路16号 | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2025年1月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | 建议煮沸后再饮用 |
| 14 | 福田区 | 福田区梅林街道梅中路 | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2025年1月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | 建议煮沸后再饮用 |
| 15 | 福田区 | 福田区福田街道福华五路 | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2025年1月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | 建议煮沸后再饮用 |
| 16 | 福田区 | 福田区福田街道福星路14号 | 深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2025年1月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | 建议煮沸后再饮用 |
| 17 | 福田区 | 福田区莲花街道景田北五街6号 | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2025年1月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | 建议煮沸后再饮用 |
| 18 | 福田区 | 福田区莲花街道商报路11号 | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2025年1月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | 建议煮沸后再饮用 |
| 19 | 福田区 | 福田区福保街道福强路3013号 | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2025年1月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | 建议煮沸后再饮用 |
| 20 | 福田区 | 福田区福保街道福荣路益田街 | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2025年1月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | 建议煮沸后再饮用 |
| 21 | 福田区 | 福田区沙头街道滨河大道9309号泰然广场 | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2025年1月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | 建议煮沸后再饮用 |
| 22 | 福田区 | 福田区沙头街道新沙街3号 | 深圳市水务（集团）有限公司梅林水厂 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 深圳市福田区疾病预防控制中心 | 2025年1月9日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、游离氯 | 经检测所有检测指标全部合格 | - | 建议煮沸后再饮用 |