滨河雨水泵站建设工程

项目简介

一、项目背景
党和国家始终高度重视城市防汛安全和水利基础设施建设，习近平总书记多次强调“人民至上、生命至上”和“统筹发展与安全”核心理念，深刻指出“防汛救灾关系人民生命财产安全，关系粮食安全、经济安全、社会安全、国家安全”，阐明了防汛救灾工作的极端重要性，为做好城市防汛工作提供了根本遵循。为深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，2024年国家防汛抗旱总指挥部办公室印发《关于提升城市极端暴雨防范应对能力的指导意见》（国汛办1号），明确提出加快补齐防洪排涝短板等重要举措。进入“十五五”，城市排水防涝工作重心转向体系化、智慧化提升，泵站建设需从单一工程向“智能调度、联排联调”转型。2026年4月，住房城乡建设部召开2026年城市排水防涝工作部署视频会议，要求强化洪涝联排联调机制，统筹城市防洪与内涝治理，提高精细化、智慧化管理水平。

红岭渠流域片区位于深圳河下游右岸，处于福田区和罗湖区交界处，红岭渠是该区域主要排水通道。该区域受深圳河洪水顶托，缺乏强排能力，亟需补齐设施短板、推动转型提升，切实筑牢城市防汛安全防线。《深圳市防洪(潮)及内涝防治规划(2021~2035)》规划在鹿丹村新建滨河雨水泵站，改善红岭渠片区排水条件，缓解红岭渠片区内涝风险，提升城市防洪能力，保障福田区和罗湖区防洪排涝安全。

二、建设内容及规模

滨河雨水泵站建设工程布置于鹿丹阁东侧、中海鹿丹名苑西侧，深圳河鹿丹村段右岸，采用堤后式布置,出水面向深圳河，设水泵抽排红岭渠流域雨洪水至深圳河。泵站规模等级为中型,设计抽排能力为38m3/s,采用传统泵闸分体布置方式。

本工程主要建筑物包括:现状红岭渠改造、站前闸、进水前池、自动拦污栅及检修闸、泵房及副厂房、出水渠、防洪闸等。泵站主厂房泵机组采用一列式布置；主厂房前设有自动拦污栅、检修水闸及起吊工作排架，用于启闭拦污栅和检修闸，栅前设进水前池（地下）；泵站出水采用钢筋砼出水渠接驳，每泵一管直接排入出水渠，经出水渠排入深圳河，出水渠与深圳河中设置防洪闸，防止河水倒灌；主厂房东侧为副厂房，主要包括设备室、中控室、办公区及生活区。

