
货物类项目采购需求
一、项目基本信息
项目名称：河套AI文化长廊项目
采购人：深圳市福田区福保街道办事处
预算金额：30万元，最终合同签订价格以我单位聘请的第三方审核价格为准（有取费标准的除外）。
是否接受进口：是 否 
[bookmark: _GoBack]采购方式：公开征集 邀请竞标 询价 直接确定供应商
评审方法：综合评分法 最低价法 直接委托
二、货物清单及技术需求
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术要求

	1
	主题小品（一）
		1
	套
		小品-All by AI
1、规格：长7.425M*高1.88M*1组
2、开挖并浇筑预埋件基础0.7*0.3*10个
3、电源安装暂估YJV3*4*50M

	2
	
主题小品（二）
	1
	套
		小品-All in AI
1、规格：长7.425M*高1.88M*1组
2、开挖并浇筑预埋件基础0.7M*0.3M*10个
3、电源安装暂估YJV3*4*50M

	3
	主题小品（三）
	1
	套
	小品-AI知识星空
1、规格：长2.42M*高1.27M*1组，长5.74M*高3.5M*1组
2、开挖并浇筑预埋件基础0.7M*0.3M*6个，0.95M*0.7M*10个
3、电源安装暂估YJV3*4*50M

	4
	主题LOGO
	1
	套
	发光字-AI主题市集
1、规格：长4.175M*高0.7M*厚0.1M*1组
2、4.2M*0.25M*10MM厚304#不锈钢板与现状廊架满焊
3、电源安装暂估YJV3*4*10M

	5
	球场网格布
	1
	套
	网格布-定制图案
1、规格：长125M*高4M＝500M²


注：1.如每项标的有限额标准，应注明每项标的的预算限额要求；2.技术需求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、规格尺寸、材料、外观、安全等；3.其中各项质量认证标准，我国对本产品的要求认证可以使用“必须”，其他国家的只能用“产品性能相当于”或者不提。以上根据具体情况制定。
三、商务需求
1.交货期：合同签订后60个工作日内。
2.交货地点：深圳市福田保税区红棉道
3.报价要求：30万以内
4.付款方式：分期 一次性（具体以合同签订为准）
5.货物运输及包装方式要求：常用 不限 其他：        
6.安装、调试及验收方式：甲乙双方共同对交付物的包装、外观、数量、规格、质量等进行验收，并按要求进行安装调试，经双方验收后，由双方共同签署验收报告（格式自拟）。
7.售后服务要求：
（1）质保期：一年
（2）保修期限：与本合同约定的质保期相同，从甲方验收合格之日次日起算。
（3）售后服务：承诺提供一年内的免费保修服务，在保修期限内，对因产品质量问题导致的故障或损坏，乙方将迅速响应并免费进行维修或更换。设立24小时售后服务热线，接到故障报修后，在2小时内响应，24小时内安排维修人员到达现场，48小时内解决一般故障，重大故障根据实际情况尽快解决。
8.违约责任：
若乙方提供的货物不符合本合同约定的质量、数量、规格等标准的，甲方有权通知乙方更换。若乙方更换后仍不符合要求，甲方有权不支付不符合以上要求的对应货物的服务费用，并要求乙方赔偿对应货物总金额的10%的违约金。
四、供应商响应文件组成及格式
供应商应提供以下文件，并加盖公章：
1.营业执照扫描件（或事业单位法人证书、其它具有独立承担民事责任能力的登记证明资料扫描件）
2.法人证明及响应文件签署授权委托书
3.供应商基本情况表
4.法定代表人、投标授权代表人、项目负责人（如有）最近一个月的社保缴纳证明，以及企业股权关系证明
5.承诺函（包括不限于：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等等）
6.项目报价及技术需求响应表
7.项目实施方案
8.售后服务保障
9.有效业绩
10.认证情况
11.拟安排的项目服务团队成员情况
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